**KANEPI VALLA TEEÄÄRTE NIITMINE**

TÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS

1.1. Teeäärte niitmist teostataks kaks korda aastas, eeldatavasti juunis ja augustis, töödega alustatakse tellija poolt töö tellimuse esitamisest.

1.2. Kuna teeääri tuleb niita mõlemal pool teed, siis käsitleme lepingus mahtu ja hinda

niidukilomeetrite järgi, mitte tee pikkuse järgi.

1.3. Töö peab olema teostatud hiljemalt kolme nädala jooksul alates tellija poolt tellimuse esitamisest.

1.4. Niitmisel tuleb tagada niidukõrgus maksimaalselt 10 cm.

1.5. Niitmisel on minimaalne niidulaius 2 m mõõdetuna sõidutee katte servast. Niidulaiust võib

vähendada kas loodusliku või tehisliku takistuse olemasolul. Takistuse olemasolul

peab niitma ala teeserva ja takistuse vahel.

1.6. Töövõtja võtab täieliku vastutuse nii võimaliku enda, Tellija kui ka kolmanda isiku

varale tekitatud kahju osas.

1.7. Töövõtja peab paigaldama Töö teostamise ajaks kasutatavatele masinatele oma kuludega elektroonilist jälgimist võimaldava jälgimisseadme(GPS seade või pardakaamera) ning võimaldama Tellija kontaktisikul masinate liikumise salvestustele ligipääs kuni 1. novembrini 2022.