**Tehniline kirjeldus**

**Valgjärve jõusaaali** (Järve tee 4, Valgjärve küla, Kanepi vald) **spordiinventari hankimine**

**HANKE JA HANKIJA ÜLDANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hanke nimetus** | **Valgjärve jõusaali spordiinventari hankimine** |
| **Hankija** | Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, Põlvamaa. Registrikood: 77000186 |
| **Pakkumuse esitamise tähtaeg ja viis** | Hiljemalt **30.01.2025** e-mailile: mari.mandel-madise@kanepi.ee |
| **Töö teostamise tähtaeg** | Hiljemalt **31.05.2025** |
| **Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid** | * Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (Hankija kontrollib nõude täitmise ise Äriregistrist);
* Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind
 |
| **Kas hange on jaotatud osadeks** | EI |
| **Pakkumus peab sisaldama** | 1. Hinnapakkumus. Hinnapakkumus peab sisaldama pakutava toote marki ja tootja/müüja kodulehelt tootelinki
2. Kinnituste vorm
 |
| **Hanke vastutav isik** | Mari Mandel-Madise, Kanepi valla majandusspetsialist, tel: 5333 5770, e-post: mari.mandel-madise@kanepi.ee |

Kanepi Vallavalitsus soovib hankida Kanepi vallas Valgjärve külas Valgjärve külakeskuses asuvasse spordisaali inventari.

1. **SOETATAV INVENTAR**
	1. **Jooksulint, näiteks:** <https://duosport.ee/product/jooksurada-sole-f85/>
* Mootori võimsus min. 4 HP,
* Kiiruse reguleerimise võimalus
* Kaldenurga reguleerimise võimalus
* Eelseadistatud programmid
* Jahutus
* Puutetundlik ekraan
* Ekraanil kuvatakse aeg, kiirus, distants, kalorite kulu, pulss, tõusunurga näit, programmi nimi
* Kasutaja maksimaalne kaal 165+ kg
* Jooksuala mõõdud: min 50x 150cm.
* Mõeldud professionaalseks kasutamiseks (ei sobi kodukasutamiseks mõeldud jooksulint)
	1. **Ellipsmasin, näiteks:** <https://duosport.ee/product/crosstrainer-spirit-elliptical-ce800/>
* Reguleeritavad raskusastmed
* Programmide valik
* Hooratas min 12 kg
* Sammu pikkus 50 cm
* Jahutus
* Pulsi mõõtmine käepidemelt
* Kompuuter (aeg, raskusaste, distants, kalorid, RPM, programmi nimi, vatid, ringid, kiirus, pulss),
* Kasutaja maksimaalne kaal 150kg
* Mõeldud professionaalseks kasutamiseks
	1. **Veloergomeeter näiteks:,** <https://duosport.ee/product/veloergomeeter-spirit-cu800/>
* Magneetiline vastupanusüsteem
* Rihmaülekanne
* Hooratas min 13 kg
* LED ekraan, kuvatakse aeg, distants, kalorid, vatid, RPM, METS, pulss,
* Jahutus
* Kasutaja maksimaalne kaal 160+ kg
* Mõeldud professionaalseks kasutamiseks
	1. **Sõudeergomeeter**
* Reguleeritavad jalatoed
* Programmide arv: min 5
* Ekraanile on võimalik kuvada: aeg, tõmbed, kalorid, tõmbesagedus, vahemaa, tsükkel
* Kasutaja maksimaalne kaal: 140+ kg
* Mõeldud professionaalseks kasutamiseks
	1. **Kaldpink, reguleeritav näiteks:,**  <https://duosport.ee/product/kaldpink-pro-club-line/>
* Sejaosa reguleerimisel 6 positsiooni
* Istmel 3 reguleerimispositsiooni,
* Transpordirattad,
* Tugevas metallis profiil,
* Mõõdud: 146x65x46cm.
	1. **Jalapress. Saab kasutada kangikettaid. näiteks:** <https://duosport.ee/product/jalapress/>
* Metallprofiilist 5x10cm, metalli paksus 3mm,
* 3 lukustuspositsiooni,
* Ketaste kandevõime kuni 400kg
* Kettad augu diameetriga 50mm.
	1. **Ristivedu plokkmasin (Functional trainer)** **näiteks:** <https://bodysolid-europe.com/products/powerline-functional-trainer-pft100?_pos=29&_sid=f27835570&_ss=r&variant=12634617937954>
* Min. 2x 72,5kg raskuspakki
* Mõõdud kuni: 160x110x225cm
* Vertikaalselt muudetavad tõmbekäepidemed
	1. **Kükipuur (smith masin) näiteks:,**  <https://duosport.ee/product/smith-masin/>
* Konstruktsioon valmistatud metallprofiilist min: 5x7,5cm,
* Seina paksus 3mm,
* 7 kraadine kalle
* Kangi hoiustamise pesa
* Turvatalad
	1. **Jala sirutaja ja painutaja plokkmasin (seated leg curl), näiteks:** <https://www.shop-ffittech.com/products/FFITTECH/Full-Strength/gym-strength-machine-ffittech-seated-leg-curl-FSM77B>
	2. **Varbsein**

- küljed valmistatud puidust,

- Ovaalsed pulgad, pulkade vahe 10,5cm,

- Eenduv ülemine pulk võimaldab rippuda,

- Vastab nõuetele PN-EN-12197:2000 913:2008.

- kaalupiirang 130kg,

- seinakinnitused **näiteks:** <https://duosport.ee/product/varbseina-kinnitusvahendid/>

- varbseina pikkus 256 cm (17 pulka),

- Varbseina laius 90cm.

**1.21. Üla- ja alatõmbe plokkmasin (lat pulldown and Low Row) näiteks:,** <https://duosport.ee/product/ula-ja-alatombe-pink-ffittech/>

- valmistatud tugevast metallist,

- reguleeritav põlvetugi,

- Raskusplokk 100kg,

**-** komplekti kuuluvad tõmbekang ja tõmberaud,

- mõõdud: pikkus 211cm, laius 124cm ja kõrgus 223 cm.

**1.22. Kangikettad** **näiteks:** <https://duosport.ee/product/kangikettad-kummikattega-125-25kg/>

- kummikattega,

- nelja käepidemega,

- augu diameeter 50mm,

- terasest hülss.

Ketas 2,5 kg – 4tk,

Ketas 5kg – 4tk,

Ketas 10kg – 4 tk,

Ketas 15 kg – 4 tk,

Ketas 20kg – 4 tk,

Ketas 25kg – 4 tk.

**1.23. Ketaste hoidik vertikaalne, näiteks:**  <https://duosport.ee/product/ketaste-ja-kangide-hoidja/>

- 6 kandepositsiooni 5x20cm,

- 2 vertikaalset kohta kangide jaoks,

- maksimaalne koormus 450kg,

- valmistatud 5x5cm ja 5x7,5cm metallprofiilist,

- mõõdud 50,8x58,4x101,6cm.

**1.24. Hantlid 1-10kg koos riiuliga näiteks:** <https://duosport.ee/product/hantlite-komplekt-1-10kg-koos-riiuliga/>

- hantlid 1-10kg a 1 paar;

- hantlite ladustamise riiul.

**1.25. Hantlid 12,5kg-30kg, näiteks:** <https://duosport.ee/product/hantlid-kuuskant-1-50kg/>

- kummikate

- kuuenurkne disain

- käepideme pikkus 13,5cm

Hantel 12,5kg – 1 paar

Hantel 15kg – 1 paar

Hantel 17,5kg – 1 paar

Hantel 20kg – 1 paar

Hantel 22,5kg – 1 paar

Hantel 25kg – 1 paar

Hantel 27,5kg – 1 paar

Hantel 30kg – 1 paar

**1.26. Hantliriiul** , **näiteks:** <https://duosport.ee/product/hantlite-riiul-2-tier-pro/>

- kaherealine

- tugevast metallist

- üldmõõdud: 58,5x157,5x81cm.

**1.27. Kõhupink näiteks:,** <https://duosport.ee/product/kohupink-tech-pro-crunch-bench/>

- raam tugevast metallist,

- seljatoe muutmise võimalus,

- jalatoe reguleerimine,

- kunstnahk

 - mõõdud: pikkus 143cm, laius 70cm, kõrgus 110 cm.

**1.28. Seljapink näiteks:** <https://duosport.ee/product/seljapink-lower-back-bench/>

- metaalraam,

- padja kõrguse ja nurga reguleerimise võimalus

- mõõdud: 114,5x74x93cm.

- pingi kaal: 39kg.

**1.29. Rinnaltsurumise pink näiteks:** <https://duosport.ee/product/rinnaltsurumise-pink-olympic-flat-bench/>

- tugevast metallist,

- 2 kangi positsiooni,

- 4 ketaste hoidikut,

- pingi kate kunstnahk,

- padja pikkus 115cm, laius 27-32cm,

- kõrgus maast 44cm,

- Kaal 74kg.

- Mõõdud: 167,5cmx162x136cm.

**1.30. Kang** **koos vedrulukkudega näiteks:** <https://duosport.ee/product/kang-olympic-220cm-ob220ma/>

 - kangi pikkus 220cm,

- kaal 20kg,

Ketastele augu diameetriga 50mm,

* Kangi osa läbimõõt 28mm,
* - nõellaagrid,
* - kaalupiirang 680 kg,
* - PSI 200.000,
* - topeltmärgetega kangil
* Vedrulukud kangile.

1.31. **Triitsepsi köis** **näiteks:** <https://duosport.ee/product/triitsepsi-kois-tr20/>

**1.32. Pahkluurihm** **näiteks:** <https://duosport.ee/product/pahkluurihm/>

- tulevast nailonmaterjalist, vooderdatud villast pehmendusega,

- mõeldud kasutamiseks erinevate treeningmasinate juures.

**1.33. Käepide näiteks:** <https://duosport.ee/product/kaepide-pro-grip-stirrup-handle-mb501rg/>

- valmistatud terasest,

Kaal 0,45kg,

Mõõdud: 14x5x14cm.

**1.34. Reguleeritav käepide** **näiteks:** <https://duosport.ee/product/reguleeritav-kaepide/>

- nailonist tugev reguleeritav käepide,

- käepide kummikattega,

- 4 metallist D-kujulist fikseerimisrõngast,

- mõõdud: 33x3,2x14cm.

**1.35. Tõmberaud,** sirge **näiteks:** <https://duosport.ee/product/tomberaud-sirge/>

- terasest,

- Otstes kummikate,

- Pikkus: 53,4cm,

- diameeter: 3,8cm.

1.36. **Fitpall** 75cm

**1.37.** **Bosupall** 60cm **näiteks:** <https://duosport.ee/product/bosupall-trendy-meia-65cm/>

- diameeter 60cm (aluse diameeter 65cm),

- kõrgus 22 cm,

- kasutaja maksimaalne kaal 300kg,

- kasutamiseks mõlemapoolselt,

- libisemisvastane põhi,

- komplektis pump.

**1.38. Aeroobikamatt öösidega näiteks:** <https://duosport.ee/product/aeroobikamatt-trendy-profigymmat-180x60x1cm>

- mõõdud: 185x60x1 cm

- riputusaugud,

- mati materjal on laetksi, BPA, formamiidi ja toksilise plastiku vaba,

- Ei ima mustust,

- nurgad ei kaardu üles,

- tihedus 110kg/m3,

- mõlemad poole kasutatavad,

- antibakteriaalne töötlus.

1.39. Reljeefne **masaazirull**  **näiteks:** <https://duosport.ee/product/massaazirull-14x34cm/>

- mõõdud: 14x34 cm,

- Kandevõime 200kg.

**1.40 Võimlemismatt näiteks:**  <https://duosport.ee/product/voimlemismatt-200x100cm/>

- mõõdud: 200x100 cm,

- Mati kate PVC materjalist (hästi hooldatav ja vastupidav),

- mati põhi spetsiaalsest libisemisevastasest PVC materjalist,

- Paksus: 5cm,

- materjal polüetüleen vahtmaterjal või kombineeritud poroloon.

**1.41. jõusaali põrand** 35 tk **näiteks:** <https://duosport.ee/product/porandakattematt-jousaali-100x100x1cm/>

- mõõdud: 100x100x1 cm,

- puslemati kinnitus igast küljest,

- materjali tihedus 1000kg/m3,

-materjal – kummimaterjal,

- libisemiskindel, lihtsasti puhastatav.

Seadmete tarneaeg: hiljemalt 31.05.2025.

Garantii: 2 aastat.

Seadmete tarnimis- ja paigalduskoht: Valgjärve külamaja spordisaal.

**Jõusaali inventari hind peas sisaldama transporti ja seadmete paigaldust.**

Tehnilises kirjelduses viidatud tootemargid palume lugeda koos sõnastusega „või samaväärne“.

Pakkuja kinnitab „Kinnituste vormil“, et pakutavad tooted vastavad hankija lähteülesandes toodud parameetritele.

Lepingu maksetingimused: 100% peale seadmete tarnimist ja paigaldust üleandmis-vastuvõtu akti vormistamisel.

1. **NÕUDED PAKKUJALE, PAKKUJATE KÕRVALDAMINE JA KVALIFITSEERIMINE**
	1. Ühispakkumused on lubatud. Ühispakkumuse esitamise korral tuleb esitada ettevõtte volikiri, kus ta volitab teist ettevõtet tema nimel ühispakkumust ja lepingu sõlmimise ning täitmisega seotud toiminguid tegema.
	2. Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris. Hankija kontrollib ise nõude täitmist Eesti Äriregistrist. Välisriigi pakkuja puhul esitab pakkuja väljavõtte asukohamaa äriregistrist.
	3. Hankijal on õigus kontrollida pakkujal kõrvaldamise aluste puudumist kogu hanke vältel ning mitte sõlmida hankelepingut pakkujaga, kellel esinevad RHS § 95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise alused.
	4. Kui pakkuja ei esita mõjuva põhjuseta hankija antud tähtajaks kõrvaldamise aluste kontrollimiseks vajalikke dokumente või selgitusi esitatud dokumentide sisu kohta või selgitamist võimaldavaid andmeid või dokumente ja need andmed või dokumendid ei ole hankijale andmekogus olevate avalike andmete põhjal oluliste kulutusteta kättesaadavad, kõrvaldab hankija pakkuja hankest.
	5. Hankija jätab kvalifitseerimata pakkuja, kelle kvalifikatsioon ei vasta hanke sätestatud kvalifitseerimistingimustele või kelle kvalifikatsiooni vastavust ei ole võimalik tõendada tähtaegselt esitatud dokumentide ja avalikult kättesaadava teabe põhjal.
	6. Kvalifitseerimata jäetud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses.
2. **NÕUDED PAKKUMUSELE, PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLL**
	1. Hinnapakkumuse vormil (Lisa 1) esitatud hind on eurodes ning tuleb esitada kahe koma koha täpsusega. Ilma maksumuseta hindasid (sh nii 0 kui negatiivse väärtusega arvud) ei ole lubatud kasutada ja sellised pakkumused loetakse mittevastavaks ning lükatakse tagasi.
	2. Alternatiivsete lahenduste või tingimusliku või osalise pakkumuse esitamine ei ole lubatud.
	3. Pakkujad võivad esitada pakkumuse ühiselt. Ühispakkujate ühise pakkumuse esitamisel loetakse, et lepingu täitmise eest vastutavad ühispakkujad solidaarselt.
	4. Pakkumus peab olemaas jõus 60 päeva alates pakkumuse esitamisest.
	5. Pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamisele kohaldatakse RHS § 112 sätestatut.
	6. Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks, kui see vastab lähteülesandes sätestatud nõuetele ja kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid lähteülesandes nimetatud tingimustest.
	7. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta lähteülesandes sätestatud nõuetele või kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või kui pakkuja selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust lähteülesandes esitatud tingimustele.
	8. Kui hankija leiab, et esitatud pakkumuse maksumus on hankelepingu eset arvestades põhjendamatult madal, kohaldab Hankija RHS § 115 lg 1 ja lg 7-10 sätestatut.
3. **KÕIKIDE PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMISE ALUSED**

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul, kui:

* 1. kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
	2. kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
	3. ükski pakkumus ei vastanud hankija poolt esitatud tingimustele;
	4. on ilmnenud muud Riigihangete seaduses kirjeldatud pakkumuste tagasilükkamise alused, sh kui hankija on avastanud RHS § 3 vastuolu;
	5. hanke korraldamiseks vajalikud tingimused on oluliselt muutunud ja muudavad hanke realiseerimise võimatuks või ebavajalikuks;
	6. hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast sõltumatutel põhjustel.
1. **PAKKUMUSTE HINDAMINE**
	1. Pakkumuse edukaks tunnistamise eelduseks on pakkuja kvalifitseerumine ning pakkumuse vastavaks tunnistamine.
	2. Hindamise aluseks on pakkumuse kogumaksumus. Edukaks pakkujaks valitakse madalaima hinnaga pakkumus koos käibemaksuga.
2. **SELGITUSTE KORD**
	1. Pakkujal on õigus saada selgitusi ja lisateavet hanke dokumentide kohta **kirjalikult** hanke eest vastutavalt isikult.
	2. Hankija vastused koos küsimustega edastatakse kõikidele pakkumuskutse saajatele kirjalikult 3 tööpäeva jooksul alates küsimuste laekumisest, ja hiljemalt 2 tööpäeva enne pakkumuste tähtaega.
3. **MUUD SÄTTED**
	1. Hankija jätab endale õiguse pidada hanke raames läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja ulatuse määrab hankija. Läbirääkimiste objektiks võib olla pakkumuse maksumus, tehnilised tingimused, lepingu tingimused ja muud asjaolud, tingimusel, et lepingu ese jääb oma põhiomaduselt samaks. Hankija võib läbi rääkida ka pakkumuse üle, kui selles ei esine sisulisi või olulisi kõrvalekaldeid lähteülesandes nimetatud tingimustest. Läbirääkimiste voorude arv ei ole piiratud.
	2. Kui hankele on esitatud üks pakkumus, on hankijal õigus küsida pakkujalt pakkumusega esitamata ning pakkumuses viitamata dokumentide esitamist peale pakkumuse esitamise tähtaega või toetuda dokumentide või tõenditele, mis on hankija jaoks oluliste kulutusteta kättesaadavad või hankija enda andmekogudes olemas.
	3. Iga viidet, mille hankija teeb hanke alusdokumentides mõnele RHS-i § 88 lõikes 2 nimetatud alusele (standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile vms) kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga viidet, mille hankija teeb hanke alusdokumentides ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.
	4. Kui pakkumuse maksumuses esineb arvutusviga, parandab hankija arvutusvea ja teatab sellest viivitamata pakkujale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkuja vastab hankijale samas vormis kahe tööpäeva jooksul teate saamisest arvates, kas ta on arvutusvea parandamisega nõus. Kui pakkuja arvutusvea parandamisega ei nõustu, lükkab hankija pakkumuse tagasi.
	5. Pakkuja võib tõendada oma vastavust majanduslikule ja finantsseisundile ning tehnilisele ja kutsealasele pädevusele esitatud nõuetele teiste isikute vahendite alusel RHS § 103 sätestatud tingimustel ja korras.